
	项目名称：《柴达木肉牛产业发展关键技术研究与示范项目-电子称》项目标书

	设备序号
	设备名称
	数量
	单位
	详细技术指标及配(附)件

	1
	　电子称（非接触式肉牛活体体尺测定装置）
	　2
	　台
	　非接触式肉牛活体体尺测定装置：工作环境温度大于负20度，相对湿度小于90%，适用电源220V，50Hz，工作条件及安全性要求符合中国及国际有关标准和规定。测量误差小于±5%；6个摄像头、工控架、测量架、预测模式软件各一件（套）。

	合计金额（万元）
	160000.00

	货期要求
	合同签约后30天内到货。　
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