	设备序号
	设备名称
	详细技术指标及配(附)件
	数量
	单位

	1
	带升降实验凳（带万向轮款）
	[image: C:\Users\KGB-ZBY\Documents\Tencent Files\675781918\Image\C2C\9035ADE14478A9A8F1DB182611EB39BB.jpg]凳面：防静电PU发泡四孔凳面（PU平面、PU中国结凳面）、
常规高度采用140#气杆，升降范围约：415-540MM。
组成配件（如下）:
1、PU发泡防静电四孔凳面(直径335MM）；
2、黑色烤漆大圆底盘(孔位尺寸10*10CM)；
3、出口优质电镀气杆,保修贰年；
4、万向轮
	200
	个

	2
	带升降实验凳（带吧盘款）
	[image: C:\Users\KGB-ZBY\Documents\Tencent Files\675781918\Image\C2C\DD6DB77EAE172810F0FEFEEC189E4F7E.jpg]凳面：防静电PU发泡四孔凳面（PU平面、PU中国结凳面）、
规高度采用140#气杆，升降范围约：415-490MM。
组成配件（如下）:
1、PU发泡防静电四孔凳面(直径335MM）；
2、黑色烤漆大圆底盘(孔位尺寸10*10CM)；
3、出口优质电镀气杆,保修贰年；
4、吧盘直径38cm
	650
	个

	[bookmark: _GoBack]交货期：合同签订后 30个工作日 ，交货地点： 青海大学 。


《生态学院实验凳采购标书》
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